**1307前期调试注意事项**

1307为OTP的芯片，只能烧录一次，所以我们调试的时候，不要直接下载otp，这样太费芯片。调试时，直接下ramcode，ramcode可以无限次的下载，只是ramcode是掉电不保存的，每次掉电后，都要重新下载程序。调试时，双击“ramcode\_load.bat”即可。